**ZENIT HECO V 750 3/4,5E**

Приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла и сохранением влаги. Оснащается электрическим нагревателем и трёхступенчатым рекуператором, который обеспечивает работу без преднагрева при уличной температуре до -35 °C.

• Производительность 750 м³/ч
• КПД возврата тепла 78%
• Для помещений площадью до 250 м²
• Однонаправленное моноблочное исполнение
• Отсутствует конденсат, не требует дренажной системы
• Монтаж в любом положении
• Автоматика в комплекте

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Комплектация**

• Стальной корпус с теплоизоляцией 50 мм
• Трёхступенчатый энтальпийный рекуператор
• Электрический нагреватель (ТЭН)
• Фильтры тонкой очистки класса F5 (2 шт.)
• Система защиты от обмерзания
• ЕС-вентиляторы
• Датчики температуры уличного и приточного воздуха
• Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха
• Термоконтакт
• Автоматика производства TURKOV
• Пульт управления с сенсорным дисплеем
• Wi-Fi модуль для управления через мобильное приложение
• Подключение к Умному дому и управление с Яндекс станции

**По спецзаказу**
• Блок преднагрева
• Внешний жидкостный нагреватель
• Двойной нагреватель

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Габаритные размеры**

Габариты ДxШxВ (мм) 613x1422x1085
Подключение воздуховодов (мм) Ø 250
Толщина корпуса (мм) 50
Зона обслуживания фильтров (мм) 600
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Функциональная схема**

M1, M2 — ЕС-вентиляторы
K1, K2, К3 — Энтальпийный рекуператор
F1, F2 — Воздушные фильтры тонкой очистки
F0\* — Фильтр грубой очистки (опция)
E — Электрический нагреватель
D1 — Датчик температуры уличного воздуха
D2 — Датчик температуры приточного воздуха
D7 — Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха
D8 — Термоконтакт

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Технические характеристики**

Номинальная производительность, м³/ч 750
Мощность электрического нагревателя (кВт) 3/4,5
Максимальное электропотребление (кВт) 5,2
Максимальный ток (А) 24
Звуковое давление (дБ) 54
Питание (В) 220
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Совместимые опции**

Приточно-вытяжная решётка COMBI 250
Заслонка 250d
Шумоглушитель круглый 250d / 600 мм
Шумоглушитель круглый 250d/ 900 мм
Канальный охладитель CoolBox 250d F3,5
Канальный охладитель CoolBox 250d F5
Канальный очиститель Block 1100
Система поддержания давления (VAV-cистема)
Система поддержания уровня CO₂
CAV-система (К-фактор)
Система поддержания давления (StereoVAV-cистема)

**Фильтры**

Комплект фильтров F5
Комплект фильтров F5+F7
Комплект фильтров с двойной фильтрацией (G4+F5+F5)
Комплект фильтров с двойной фильтрацией (G4+F7+F5)
Комплект фильтров с двойной фильтрацией (G4+F9+F5)
Фильтр G4
Фильтр F5
Фильтр F7
Фильтр F9